辽宁省地方标准《浸渍胶膜纸饰面细木工板》

编 制 说 明

1. 工作简介

《浸渍胶膜纸饰面细木工板》地方标准的制订任务列入辽宁省质量技术监督局（辽质监发【2017】62号）文件2017年第一批辽宁省地方标准制修订项目计划。本标准由沈阳市质量技术监督局提出，辽宁省工业和信息化委员会归口。

本标准参与起草单位：

主要起草人及其所做的工作：

本标准的主要起草单位和参编单位都积极参与了本标准的起草制订工作，同时也为本标准的制订提供了支持。辽宁各有关行业、有关单位和人员也参与了部分起草工作，许多单位及专家也为本标准制订提出了许多建议和具体修改意见。

浸渍胶膜纸饰面细木工板是以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装在细木工板基材上，经热压而成的装饰板材。该板具有耐高温、耐酸碱、耐潮湿、防火等特性，材质韧性强、承重力强、不易开裂,，便于综合使用与加工。为了使辽宁地区浸渍胶膜纸饰面细木工板做到技术先进、经济合理、质量可靠、安全适用，有必要对工程设计、材料选择、安装检验和质量验收进行规范化和严格控制，特制定本规程，使生产厂家和施工单位在生产和施工过程中有章可循，有法可依，同时，也能够使浸渍胶膜纸饰面细木工板得到健康发展。

（二）标准编制原则和确定地方标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则）的依据。

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则编写。参考以下标准，且下列文件适用于本标准。

GB/T 2828.1计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5849 细木工板

GB/T 8626建筑材料可燃性试验方法

GB/T 9846普通胶合板

GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259人造板及其表面装饰术语

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367人造板的尺寸测量

GB/T 20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 28995 人造板饰面专用纸

GB/T 29899 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

JC/T 2040 负离子功能建筑室内装饰材料

LY/T 2875 难燃细木工板

（三）与有关的现行法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准的关系；

符合有关的现行法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准。

（四）重大意见分歧的处理结果和依据；

无重大意见分歧。

（五）作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议及理由；

作为推荐性地方标准。

（六）其他应予说明的事项。无